CCR-4 RF-MODULE

OVERVIEW

-125Khz ASK RF-MODULE

-EM-CARD/TAG Reader

-8Byte Serial Number Output

-Wiegand/RS-232동시출력

FEATURE

동작전압	DC 12V
소비전류	19mA
주파수	125Khz
변조방식	ASK
Read Range	6~10Cm
Data Output	Standard 26bit Wiegand
	RS-232
Indicator	LED
	PIEZO SPEAKER
모양	A형(에폭시 함침)
	B형(에폭시 함침)

WIRE SPEC

RS-232 OPTION

WIEGAND OPTION

1.RED		POWER DC 12V
2.BLACK		POWER GND 0V
통신	3.BLUE	TXD
	4.YELLOW	RXD
	5.WHITE	SIGNAL GND

1.RED	POWER DC 12V
2.GREEN	DATA 0
3.WHITE	DATA 1
4.BLACK	POWER GND 0V

WIEGAND OUTPUT(OPTION)

GAP:900us SIGNAL:60us

RS-232 OUTPUT

9600BPS,NoneParity,8DataBit,1StopBit,Card Event에 대한 일방송신.

*DATA FORMAT

STX	F1	F2	F3	D1	D2	D3	D4	D5	ETX

STX-02h

F1,F2,F3 - Facility Code ASCII 3Byte

ETX-03h

*TR Drive방식

RXD는 사용하지 않지만 반드시 연결해야함.

DIMENSION